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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS INTERESADOS

SECCIÓN I
GENERALIDADES
1. [bookmark: _Toc346780194][bookmark: _Toc445816378][bookmark: _Toc215054444]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS
El Decreto Supremo Nº 0675 de 20 de octubre de 2010, crea la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), como institución pública desconcentrada bajo dependencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (ahora Ministerio de Hidrocarburos y Energías), con independencia administrativa, financiera, legal y técnica, cuya finalidad es ejecutar los Programas de Conversión a GNV y Mantenimiento de equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV y administrar los recursos provenientes del Fondo de Conversión Vehicular a GNV-FCVGNV y del Fondo de Recalificación y Cilindros a GNV-FRCGNV.
[bookmark: _Toc346780195][bookmark: _Hlk190435800]El proceso de Expresiones de Interés en el Mercado Nacional se rige en el marco del Reglamento Específico de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) aprobado mediante Resolución Ministerial 075-2023 de 09 de junio de 2023 y el presente DBEI.
2. [bookmark: _Toc215054445]ELEGIBILIDAD
En esta convocatoria podrán participar únicamente:
a) Empresas nacionales legalmente constituidas en Bolivia.
b) Asociaciones Accidentales de empresas nacionales legalmente constituidas en Bolivia.
3. [bookmark: _Toc346780202][bookmark: _Toc445816380][bookmark: _Toc215054446]GARANTÍAS
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 del Reglamento Específico para contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, se requiere el siguiente tipo de Garantía:
3.1. [bookmark: _Toc346780203][bookmark: _Toc445816381][bookmark: _Toc496114879]Garantía de Seriedad de Participación
	La Garantía de Seriedad de Participación tiene por objeto garantizar que los proponentes de las expresiones de interés, participen de buena fe y con la intención de que en caso de lanzar una convocatoria en el mercado nacional puedan participar ofertando las mimas o mejores características establecidas en su expresión de interés; esta garantía debe ser emitida por un monto equivalente al (0.5%) de la propuesta económica del proponente.
3.2. [bookmark: _Toc346780204][bookmark: _Toc445816382][bookmark: _Toc496114880]Ejecución de la Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés Nacionales
	La Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés Nacionales será ejecutada en los siguientes casos:  
a) Cuando el interesado no se presentare a la convocatoria nacional.
b) Cuando el interesado decida retirar su Expresión de Interés con posterioridad al plazo límite de presentación de las mismas.
c) Cuando se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Expresión de Interés (Formulario 1).
3.3. [bookmark: _Toc346780205][bookmark: _Toc445816383][bookmark: _Toc496114881]Devolución de la Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés Nacionales
La Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés Nacionales se devolverá en los siguientes casos:
a) Cuando la Comisión de Verificación declare la inexistencia de ofertas en el mercado nacional.
b) Cuando la EEC-GNV convoque el proceso de contratación en el marco del D.S. 0181 y se verifique la participación del interesado.
c) Cuando la EEC-GNV modifique las condiciones técnicas y administrativas del proceso de contratación en el marco del D.S. 0181 y afecte la participación del interesado.
d) En caso de que la EEC-GNV no inicie el proceso de contratación hasta la conclusión de la vigencia de la garantía, de acuerdo a requerimiento del proponente se realizará la devolución.
4. [bookmark: _Toc346780207][bookmark: _Toc445816384][bookmark: _Toc215054447]RECHAZO DE EXPRESIONES DE INTERÉS
a) Se procederá al rechazo de la Expresión de Interés cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBEI.
b) Cuando el interesado presente dos o más propuestas.
c) Cuando la expresión de interés contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
5. [bookmark: _Toc215054448]DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE OFERTAS EN EL MERCADO NACIONAL
Se declarará la inexistencia de ofertas en el mercado nacional en los siguientes casos:
a) Cuando no se hubiese recibido expresiones de interés. 
b) Cuando las expresiones de interés recibidas no cumplan con la ET y/o condiciones y plazos establecidos en la convocatoria y el DBEI.
c) Cuando las expresiones de interés recibidas, excedan el presupuesto establecido.

SECCIÓN II
DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
6. [bookmark: _Toc346780212][bookmark: _Toc445816385][bookmark: _Toc215054449]PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente Documento Base Expresiones de Interés, utilizando los formularios incluidos en Anexos.
7. [bookmark: _Toc346780213][bookmark: _Toc346784710][bookmark: _Toc215054450]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Las propuestas de las Expresiones de Interés deberán ser expresadas en bolivianos.
8. [bookmark: _Toc346780215][bookmark: _Toc346784712][bookmark: _Toc215054451]IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella, deberán presentarse en idioma castellano.
9. [bookmark: _Toc346780216][bookmark: _Toc445816386][bookmark: _Toc215054452]VALIDEZ DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
9.1. La Expresión de Interés deberá tener una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de las mismas.
9.2. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Expresiones de Interés, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 
a) El interesado que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés Nacionales.
b) Los interesados que accedan a la prórroga, no podrán modificar sus Expresiones de Interés.
c) Para mantener la validez de la Expresión de Interés, el interesado deberá necesariamente presentar una boleta de garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.
10. [bookmark: _Toc346780217][bookmark: _Toc445816387][bookmark: _Toc215054453]DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERESADO
Todos los Formularios de las Expresiones de Interés, solicitados en el presente Documento Base de Expresiones de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas.
10.1. Los documentos que deben presentar los interesados, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario 1). 
b) Formulario de Identificación del interesado (Formulario 2a).
c) Boleta de Garantía de Seriedad Participación de Expresiones de Interés, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la propuesta económica del interesado, con una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las Expresiones de interés; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, emitida a nombre de: Ministerio de Hidrocarburos y Energías - Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular.
d) Detalle de Experiencia Específica con sus respaldos respectivos en fotocopia simple (Formulario 3). 
e) Fotocopia simple del Documento de Identidad del Propietario o Representante Legal.
f) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución (si corresponde).
g) Fotocopia simple del Poder de Representante Legal inscrito en el SEPREC con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda)
h) Fotocopia simple del Certificado de actualización de la matrícula de comercio (vigente).
i) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
j) Fotocopia simple del Registro de beneficiario SIGEP.
k) Fotocopia de los Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones.
l) Certificado vigente de No Adeudo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo Plazo.
10.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
10.2.1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
· Formulario de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario 1).
· Formulario de Identificación del interesado (Formulario 2b).
· Boleta de Garantía de Seriedad Participación de Expresiones de Interés, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la propuesta económica del interesado, con una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario a partir de la apertura de expresiones de interés; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, emitida a nombre de: Ministerio de Hidrocarburos y Energías - Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular.
· Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental.
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos.
Cada asociado debe presentar los siguientes documentos:
· Detalle de Experiencia Específica con sus respaldos respectivos en fotocopia simple (Formulario 3). 
· Fotocopia simple del Documento de Identidad del Propietario o Representante Legal.
· Fotocopia simple del Testimonio de Constitución (si corresponde).
· Fotocopia simple del Poder de Representante Legal inscrito en el SEPREC con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda)
· Fotocopia simple del Certificado de actualización de la Matrícula de Comercio (vigente). 
· Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
· Fotocopia de los Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones.
· Certificado vigente de No Adeudo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo Plazo.
10.2.2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación del interesado para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario 2c).
11. [bookmark: _Toc346780218][bookmark: _Toc445816388][bookmark: _Toc215054454]OFERTA ECONÓMICA
La propuesta económica del interesado deberá presentarse en el Formulario 4 Oferta Económica.
12. [bookmark: _Toc346780219][bookmark: _Toc445816389][bookmark: _Toc215054455]PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica del interesado deberá presentarse en el Formulario 5 Especificaciones Técnicas.
SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
13. [bookmark: _Toc346780221][bookmark: _Toc445816390][bookmark: _Toc215054456]PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
13.1. [bookmark: _Toc346780222][bookmark: _Toc445816391][bookmark: _Toc496114891]Forma de presentación
13.1.1. Las Expresiones de Interés deben ser presentadas en sobre cerrado, consignando el objeto de la convocatoria e identificación del interesado.
13.1.2. Todos los formularios de las Expresiones de Interés, por su carácter de Declaraciones Juradas, deben estar firmados y sellados por el propietario o representante legal del interesado.
13.1.3. Las Expresiones de Interés deberán contar con todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el interesado, con excepción de la Garantía de Seriedad de Participación.
13.1.4. La Expresión de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados. 
13.1.5. Los documentos deben ser presentados en el mismo orden establecido en el presente DBEI.
13.2. [bookmark: _Toc346780223][bookmark: _Toc445816392][bookmark: _Toc496114892]Lugar de presentación
Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas en la oficina central de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular, ubicada en la Calle Campos Nº 233, entre Av. Arce y 6 de Agosto, La Paz - Bolivia.
13.3. [bookmark: _Toc445816393][bookmark: _Toc496114893][bookmark: _Toc346780224]Plazo de presentación 
13.3.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBEI.
	Se considerará que el interesado ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de sobres, hasta la fecha y hora límite establecido para el efecto.
13.3.2. [bookmark: _Toc445816395][bookmark: _Toc496114895]Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el interesado es el responsable de que su sobre sea presentado dentro el plazo establecido.
13.4. [bookmark: _Toc445816396][bookmark: _Toc496114896]Modificaciones y retiro de Expresiones de Interés
13.4.1. Las Expresiones de Interés presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de las mismas.
	Para este propósito, el interesado deberá solicitar por escrito la devolución total de su Expresión de Interés, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.
	Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación hasta el plazo límite.
13.4.2. Las Expresiones de Interés podrán ser retiradas a simple solicitud por el interesado, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.
	La devolución de la expresión de interés se realizará bajo constancia escrita en el acta de recepción de expresiones de interés
13.4.3. Vencidos los plazos citados, las expresiones de interés no podrán ser retiradas o modificadas de manera alguna.


14. [bookmark: _Toc346780225][bookmark: _Toc445816397][bookmark: _Toc215054457]APERTURA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
La apertura de expresiones de interés se realizará en sesión reservada, inmediatamente después de la fecha y hora límite fijadas para la recepción de sobres, el acto se realizará en el lugar indicado en el presente DBEI.
14.1. El Acto de Apertura comprenderá:
a) Lectura de la información sobre el objeto de la convocatoria y la nómina de las Expresiones de Interés recibidas y rechazadas, según el Acta de Recepción de Expresiones de interés.
	Apertura y registro en el acta de apertura de todas las Expresiones de Interés recibidas dentro del plazo.
b) Verificación de los documentos presentados por los interesados, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario A.
c) Registro, en el Formulario B, del nombre del interesado y del monto total por ítems de su oferta económica.
	Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.
d) Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Verificación. 
15. [bookmark: _Toc445816398][bookmark: _Toc215054458]VERIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
La comisión de verificación evaluará las expresiones de interés de manera conjunta, en términos técnicos, económicos, plazos y cantidades de entrega, velando el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el presente documento. 
16. [bookmark: _Toc445816399][bookmark: _Toc215054459]INFORME DE VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN
[bookmark: _Hlk138616609]La comisión de verificación elaborará el informe correspondiente, en el caso de verificar la existencia de ofertas en el mercado nacional recomendará el inicio del proceso según lo establecido en el Decreto Supremo N° 0181 de Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, caso contrario se recomendará el inicio del proceso según lo establecido en el REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (EEC-GNV).
17. [bookmark: _Toc445816400][bookmark: _Toc215054460]ACLARACIÓN A LOS INTERESADOS.
La presentación de las expresiones de interés no genera ningún derecho, adjudicación o interés legítimo respecto a la adquisición de los bienes especializados solicitados.



PARTE II
[bookmark: _Toc347135330]INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

18. [bookmark: _Toc215054461]DATOS GENERALES DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc445816401]1.    CONVOCATORIA

	Se invita a la presentación de Expresiones de Interés para la siguiente convocatoria:

	 
 

	Entidad Convocante
	:
	ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS
	 

	

	Código interno que la entidad utiliza para Identificar la Convocatoria
	:
	EEC-GNV-CBEE-EI-Nº 003/2026
	 

	 

	Objeto de la contratación
	:
	INVITACIÓN PUBLICA A EMPRESAS NACIONALES PARA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL PARA LA “ADQUISICIÓN DE KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCIÓN SECUENCIAL”
	 

	  

	Garantía de Seriedad de Participación
	:
	BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE PARTICIPACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS, EQUIVALENTE AL 0.5% DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	


	Organismo Financiador
	:
	Nombre del Organismo Financiador
	
	
	
	
	% de Financiamiento
	
	

	 
	
	(de acuerdo al clasificador vigente)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
	
	100
	

	

	2.    INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE EXPRESIONES DE INTERÉS (DBEI) 
	 

	Los interesados podrán recabar el Documento Base de Expresiones de Interés (DBEI) en los siguientes sitios Web www.eecgnv.gob.bo, https://www.mhe.gob.bo y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	 

	Domicilio fijado por la entidad convocante
	:
	Calle Campos N° 233 entre Av. Arce y 6 de Agosto, La Paz-Bolivia 
	 

	
	

	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas
	:
	LEONARDO VELARDE SANCHEZ
	
	ENCARGADO NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN GESTION DE PROGRAMAS
	
	UNIDAD OPERATIVA
	 

	

	Horario de atención de la Entidad
	:
	08:30 a 16:30
	

	

	Teléfono:
	2146398
	Fax:
	--------
	Correo electrónico para consultas:
	lvelarde@eecgnv.gob.bo  
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS

	El cronograma de plazos previsto para el proceso de expresiones de interés, es el siguiente:

	
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
Día/Mes/Año
	 
	HORA
Hora: Min
	 
	LUGAR Y DIRECCIÓN
	 

	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Publicación de la Convocatoria en periódico de circulación nacional
	:
	31/03/2026
	
	-
	
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Publicación del DBEI en sitios web del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y de la EEC-GNV y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	:
	31/03/2026
	
	-
	
	Calle Campos N° 233, planta baja, Zona San Jorge, La Paz - Bolivia
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Fecha límite de presentación de Expresiones de Interés
	:
	08/04/2026
	
	14:00 
	
	Calle Campos N° 233, Zona San Jorge, La Paz - Bolivia
	 

	
ACLARACIÓN A LOS INTERESADOS
LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS NO GENERA A FAVOR DE LOS INTERESADOS NINGÚN DERECHO, ADJUDICACIÓN O INTERÉS LEGITIMO RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS



	
	













	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


19. [bookmark: _Toc215054462][bookmark: _Toc445816405][bookmark: _Toc496114906]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las presentes Especificaciones Técnicas, fueron elaboradas en marco del "REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (EEC-GNV)".
Asimismo, se realizó el análisis en base a comparaciones de bienes de similar naturaleza, los mismos que pueden ser provistos por a) Empresas nacionales, b) Asociaciones Accidentales de empresas nacionales, legalmente constituidas en el mercado interno.
1. ANTECEDENTES
[bookmark: _Hlk225271015]En cumplimiento a las actividades establecidas en el POA 2026 en lo referido a la adquisición de kits de conversión a GNV de inyección secuencial y con el objetivo de y atender las demandas generadas por el sector del autotransporte a nivel nacional, se emite el presente informe de justificación para la publicación de Expresiones de Interés para la adquisición de kits de conversión a GNV de inyección secuencial para la gestión 2026. 
[bookmark: _Hlk225266376]Asimismo, en atención a las reuniones Ordinarias del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), se tiene:
· En fecha 08 de enero de 2026, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), en la que se expone la información correspondiente al Plan Operativo Anual 2026 aprobado y sobre la ejecución del Plan Operativo Anual de la 2025.
· [bookmark: _Hlk225417655]En fecha 29 de enero de 2026, se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), en la que los miembros del Consejo aprueban el inicio de las gestiones para la adquisición de equipos de conversión a GNV (kits de aspirado natural, kits de inyección secuencial y cilindros para GNV de distintas capacidades), mediante compras en el mercado extranjero o mercado nacional, precautelando también que no sean de origen chino, el uso racional de los recursos económicos de la Entidad, tomando en cuenta los precios y que los tiempos de entrega sean oportunos para atender a la demanda del sector transporte.
· El 23 de febrero de 2026, se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), en el desarrollo, los Miembros del Consejo establecieron: en lo que respecta a la adquisición de equipos de conversión a GNV (kits de aspirado natural, kits de inyección secuencial y cilindros para GNV de distintas capacidades), se recomienda a la EEC-GNV que los procesos ya sean en el mercado extranjero o mercado nacional estos deben regirse estrictamente en lo establecido en las normas vigentes.
2. MARCO NORMATIVO  
El Decreto Supremo Nº 0675 de 20 de octubre de 2010, en su artículo 2  establece la creación de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), como institución pública desconcentrada bajo dependencia del ex Ministerio de Hidrocarburos y Energía (ahora Ministerio de Hidrocarburos y Energías), con independencia administrativa, financiera, legal y técnica, cuya finalidad es ejecutar los Programas de Conversión a GNV y Mantenimiento de equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV, y administrar los recursos provenientes del Fondo de Conversión Vehicular a GNV-FCVGNV y del Fondo de Recalificación y Cilindros a GNV-FRCGNV, en el marco de la normativa interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Resolución Ministerial Nº 030-2026, de 26 de febrero de 2026, que aprueba el Reglamento para el Funcionamiento, Administración y Utilización del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de Gas Natural Vehicular – FRCGNV y del Fondo de Conversión de Vehículos a Gas Natural Vehicular - FCVGNV que en su Artículo 4 establece la utilización de los recursos provenientes del FCV y FRC.  

Decreto Supremo N° 26688 que norma las contrataciones de bienes y servicios especializados que las entidades del sector público deben realizar en el extranjero, cuando se justifique que esos bienes y servicios no están disponibles en el mercado nacional y que no se pueden recibir ofertas en el país. 

Decreto Supremo N° 764 que establece en su artículo único.
 “Artículo Único. -
I. Se incluye el inciso f) en el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002, modificado por los Decretos Supremos Nº 0224, de 24 de julio de 2009 y Nº 0597, de 18 de agosto de 2010, respectivamente, con el siguiente texto:
f) Contrataciones para la ejecución de los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV, y de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV, previa autorización del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - EEC-GNV.”
II. Se exceptúa a la EEC-GNV del Parágrafo II del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 26688, debiendo el Ministerio de Hidrocarburos y Energía aprobar el reglamento específico correspondiente mediante Resolución Ministerial.”
Resolución Ministerial 075, de 09 de junio de 2023, que aprueba el Reglamento Específico para Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV).

3. OBJETIVO DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
Determinar la existencia o inexistencia en el mercado nacional de kits de conversión a GNV de inyección secuencial, para la ejecución de los Programas que administra la EEC-GNV.
Aclaración: La presentación de las Expresiones de Interés no genera ningún derecho, adjudicación o interés legítimo respecto a la adquisición de los Kits solicitados.
4. ALCANCE
Los Kits serán provistos a la EEC-GNV para la ejecución de los Programas a nivel nacional.
En atención al antecedente de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo General de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), de fecha 29 de febrero de 2026, cuyo desarrollo se formalizó mediante acta, en la que los Miembros del Consejo establecieron aprobar el inicio de las gestiones para la adquisición de equipos de conversión a GNV (kits de aspirado natural, kits de inyección secuencial y cilindros para GNV de distintas capacidades), mediante compras en el mercado extranjero o mercado nacional, precautelando también que no sean de origen chino, el uso racional de los recursos económicos de la Entidad, tomando en cuenta los precios y que los tiempos de entrega sean oportunos para atender a la demanda del sector transporte, en ese entendido estos deberán ser de origen de origen  Europeo y/o Americano.
5. CONDICIONES TÉCNICAS Y FISICAS DE LOS KITS
5.1 REQUERIMIENTO DE KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCION SECUENCIAL
A continuación, se describen los componentes del Kit de conversión a GNV de inyección secuencial:
	KIT DE CONVERSION A GNV DE INYECCIÓN SECUENCIAL 

	a) Reductor de presión

	b) Manómetro Indicador de Presión

	c) Filtro de Gas

	d) Válvula de cilindro (autoventilada)

	e) Válvula de carga externa, con válvula de retención incluida

	f) Caño de alta presión

	g) Llave conmutadora

	h) Riel de inyectores

	i) Sensor MAP

	j) Sensor temperatura agua

	k) ECU

	l) Accesorios y cables de conexión 


Nota: Asimismo se debe incluir el componente adicional que es el interfaz, que permite la regulación del kit por parte del taller instalador. 

a. Reductor de Presión
El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características:
	REDUCTOR DE PRESIÓN

	Etapas de regulación
	Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente

	Sistema de calefacción
	Calefacción por agua caliente

	Tipo de combustible
	Gas Natural

	Presión de entrada
	200 bar

	Dispositivo de regulación
	Regulador manual de presión de salida

	Información del reductor
	Marca (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Modelo (opcional) (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Distintivo institucional “MHE/EEC - GNV” (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor)

	
	Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones
	Temperatura de trabajo -20 °C a 120 °C

	
	Electroválvula de gas de 12 VCC montado en el reductor, normalmente cerrada

	
	Filtro de purificación del gas 

	
	Dispositivo de alivio por sobre presión (PRV)

	
	Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior. 

	
	Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.



b. Manómetro Indicador de Presión
	MANOMETRO INDICADOR DE PRESION

	Tipo
	Óptico o Resistivo

	Dispositivo de seguridad y accesorios 
	Con sensor electrónico de indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.

	
	



c. Filtro de Gas
	FILTRO DE GAS

	Características 
	Capacidad de Filtración con Eficiencia del 90% o mayor para partículas desde 3 micras 



d. Válvula de Cilindro Autoventilada o no ventilada 
La válvula de cilindro deberá llevar Marca y Número de Serie y tendrá las siguientes características:
	VÁLVULA DE CILINDRO AUTOVENTILADA

	Válvula
	Con obturador manual 

	Tipo de combustible
	Gas natural

	Rosca
	Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.

	
	 Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.

	Dispositivo de seguridad
	 Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).

	
	Válvula de exceso de flujo incorporada.

	
	Sistema de autoventeo. (si corresponde)
Bolsa de venteo. (si corresponde)



e. Válvula de Carga Interna
La válvula de carga deberá llevar Marca y Número de Serie, cumpliendo las siguientes características:
	VÁLVULA DE CARGA INTERNA

	Válvula de carga interna
	Interna (de tres vías)

	Tipo de combustible
	Gas Natural.

	Presión de trabajo
	200 bar.

	



Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones
	Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.

	
	Con llave de apertura y cierre manual

	
	Pico de carga con orificio de 12,7 mm.

	
	Salida. Rosca hembra M 12x1 para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.

	
	Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.



f. Caño de Alta Presión
	CAÑO DE ALTA PRESION

	Material
	Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).

	Longitud del rollo del caño
	6 metros o superior 

	Diámetro del caño
	6 mm, diámetro exterior

	Presión de trabajo
	200 – 205 bar

	Tipo de combustible
	Gas natural



g. Llave Conmutadora
La llave conmutadora deberá llevar preferentemente inscrita con sticker, sellos u otros, la Marca, Modelo y Número de Serie, cumpliendo las siguientes características:
	LLAVE CONMUTADORA

	Indicador de carga y estado
	Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado)

	Accesorios
	Señal acústica de cambio o alertas.



h. Riel de Inyectores
	RIEL DE INYECTORES

	Cantidad de inyectores
	4 (cuatro) Inyectores 

	Cantidad de rieles
	Un riel con cuatro inyectores o dos rieles cada uno con dos inyectores

	Boquillas inyector
	4 (cuatro) Con diámetro interno mínimo e intercambiables de acuerdo a potencia requerida

	Boquillas colector – inyector
	4 (cuatro)

	Resistencia
	2 Ohm

	Cuerpo
	Aluminio o polímero

	Temperatura de trabajo
	-20 °C a 120 °C

	Tensión de Alimentación 
	12V – 16V



i. Sensor MAP
	  SENSOR MAP

	Características
	Puerto de conexión a prueba de agua

	Medición
	Presión de gas

	
	Temperatura de gas

	
	Presión de aspiración del motor



j. Sensor de Temperatura Agua
	  SENSOR DE TEMPERATURA AGUA

	Características
	Genérico



k. ECU
	ECU

	Características
	Última generación compatible con vehículos modelos 2015 en adelante.  

	
	

	Funciones
	Cortar la inyección de gasolina para 4 cilindros

	
	Emular la inyección de gasolina para 4 cilindros

	
	Pilotar la inyección del gas 4 inyectores

	
	Entrada al puerto de Diagnostico para calibración del sistema

	
	Salida de conector al switch conmutador 

	
	Toma de Señal de RPM

	
	Registrar la Temperatura de refrigerante

	
	Registrar la Temperatura de GAS

	
	Registrar la presión de salida del reductor de gas

	
	Registrar la presión de succión de motor 

	
	Diagnosticar y contabilizar funcionamiento del sistema GNV

	
	Integración con el sistema de gasolina

	
	Otras funciones que mejoren el diagnóstico y rendimiento del sistema a GNV.

	Interface
	USB 2.0 



l. Accesorios de Conexión y Ajuste
Los accesorios deberán cumplir las siguientes características:
	 ACCESORIOS DE CONEXION Y AJUSTES

	Mangueras ignífugas de baja presión.
	Longitud: 1 metro como mínimo (Reductor-Riel).

	
	Longitud: 1 metro como mínimo (Riel-picos-toberas).

	
	Longitud: 1 metro como mínimo (MAP)

	Manguera de agua para calefacción del reductor
	Longitud: 2 metros como mínimo.

	Sistema de ventilación por válvula de cilindro
	Incluye:

	
	Manual de instalación

	
	2 tubos de plástico ignifugo para venteo.

	
	 2 boquillas de venteo.

	
	4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.

	
	Bolsa de venteo. (Si corresponde)

	






Accesorios
	 4 abrazaderas de tornillo para las mangueras de agua para calefacción del reductor. 

	
	14 abrazaderas de tornillo para la manguera ignífuga de baja presión de acuerdo a diámetros establecidos.

	
	 2 conectores T de agua.  Material: plástico que soporta alta temperatura.

	
	 4 abrazaderas de tornillo para sujetar la T de agua.

	
	 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.

	
	8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.

	
	4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.

	
	4 niples cincados por cada caño de alta presión.

	
	6 precintos de plástico.

	
	 Cableado para los accesorios electrónicos (ECU, conmutador, sensores, electroválvulas)

	
	Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.

	
	Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.

	
Otros
	Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo (detallar accesorios adicionales a ser provistos) 

	
	Manual de mantenimiento y uso del sistema a GNV.



5.2 INTERFACE
El proveedor deberá dotar un cable interface USB cada 10 kits adjudicados, el cable interfaz tendrá las siguientes características:

	Longitud
	3 metros o mas

	Compatibilidad 
	Con Windows 11, 10, 8 y 7 


[bookmark: _Hlk225282344]
5.3 ACCESO A PAGINA WEB
Las marcas ofertadas por el proponente deben tener registrado el dominio de su página web a nombre de la misma, garantizando la veracidad y autenticidad de su sitio web además de garantizar el acceso para contar con:
· Links de descarga y actualizaciones del software de configuración de la ECU.
· Links de soporte técnico del producto (manuales de instalación, manuales de mantenimiento, medidas de seguridad e instrucciones de uso de los equipos).
5.4 SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO
El software de configuración de la ECU debe ser propiedad de la empresa fabricante, lo cual será verificable mediante acceso a su página web, asimismo debe cumplir con lo siguiente:
· Será dotado de manera gratuita.
· Sera compatible con sistemas Windows 11,10, 8 y 7.
· Tener Mínimamente las opciones de: configuración, diagnóstico, regulación/calibración, visualización de gráficos e instalación de nuevas configuraciones.
· Tiene que estar en idioma castellano/español.
· Las actualizaciones y mantenimiento del software serán gratuitas.
· Estar disponible en la página web del proveedor de manera permanente con todas las actualizaciones y modificaciones que se efectúen para mejorar y/o corregir el funcionamiento del sistema a GNV.
Asimismo, el proponente deberá garantizar el soporte técnico relacionado a lo mencionado anteriormente por al menos 3 años.  
5.5 JUEGO DE BOQUILLAS INYECTORAS ADICIONALES
El proveedor adjudicado debe entregar:
· 3 juegos de boquillas inyectoras (de 4 unidades) calibradas en tres distintas medidas (ø), por cada 10kits adjudicados de acuerdo al rango de potencia solicitado, adicionales a la requeridas.
5.6 NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS
El kit de conversión a GNV de inyección Natural deben cumplir con las normas de estándar internacional ISO 15500 o ECE R 110, adicionalmente precautelando las mejores prácticas de fabricación se tomará en cuenta la IATF 16949, ANSI NGV 3.1, las cuales será verificable con el certificado de inspección emitido por IBMETRO.
Respaldar con fotocopia simple:
Certificaciones de las normas de estándar internacional ISO 15500 o ECE R 110 y IATF 16949, ANSI NGV 3.1.
5.7 CAPACITACIÓN
El proveedor, debe presentar un plan de capacitación técnica para la asistencia de 90 personas por Regional con una duración de 16 horas lectivas por capacitación, sin costo adicional según el siguiente detalle: 
a) Expositor calificado y certificado en el diseño, fabricación e instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial acreditado por el proveedor (Presentar Hoja de Vida)
b) El temario presentado debe estar desarrollado de acuerdo a los siguientes puntos: 
· Introducción al funcionamiento de motores a gasolina.
· Instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial y procesos de fabricación
· Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de GNV con kits de conversión a GNV de inyección secuencial.
c) La capacitación deberá realizarse en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre.
d) Como parte de la capacitación el proveedor debe entregar material didáctico de acuerdo al objeto de estudio en las capacitaciones, en formato físico (texto, fotocopias) y en formato digital (memoria USB).
e) La capacitación deberá ser teórica-práctica en los procedimientos de instalación de los equipos.
f) El expositor debe emitir certificados de aprobación del curso.
g) El proveedor deberá brindar y coordinar con la EEC-GNV los ambientes y logística necesaria para la capacitación (sillas, material de apoyo, taller donde se realizarán los cursos prácticos).
La EEC-GNV definirá los participantes para la capacitación en cada regional. El plan de capacitación deberá ser ejecutado dentro del plazo del contrato en coordinación con la EEC-GNV.
Los días y horarios de las capacitaciones serán definidos por la EEC-GNV.
5.8 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
El proveedor deberá entregar los siguientes documentos en un original y una copia:
a. [bookmark: _Hlk225413368]Listado en medio magnético de los números de serie de cada uno de los Kits de conversión a GNV de inyección secuencial, el número de factura, numero de paleta, número de serie del reductor, potencia (HP).
b. Certificado de origen de los Kits.
c. Certificado de calidad y garantía de fábrica.
d. Fotocopia simple del certificado de aprobación emitido por un ente acreditado de los prototipos bajo la norma ISO 15500 o ECE R 110 y IATF 16949.
e. Original o copia legalizada de los certificados de inspección emitidos por IBMETRO vigentes.
NOTA. – La EEC-GNV podrá solicitar a IBMETRO información para corroborar la información contenida en los certificados de inspección emitidos por IBMETRO.
5.8.1 GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO
Los Kits requeridos deberán contar con certificación u otro documento equivalente emitido por el fabricante que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto.
En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de inyección secuencial, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit, señalado en el contrato.
La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 30 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado.
[bookmark: _Hlk225108957]En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de inyección secuencia, emitidas por la Entidad, el Proponente no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas.
5.9 CARACTERISTICAS DE KITS DE CONVERSION A GNV DE INYECCION SECUENCIAL REQUERIDOS 
Las características de los kits de conversión a GNV de Inyección Secuencial requeridos por la EEC-GNV se expone en la siguiente Tabla:
CARACTERISTICAS DE LOS KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCIÓN SECUENCIAL 
POR POTENCIA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CILINDRADA
	POTENCIA

	1
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Baja - media
	Para motores hasta 180 HP

	2
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Media - alta
	Para motores hasta 240 HP


5.9.1 CANTIDAD, ORIGEN Y PRECIOS DE LOS KITS
[bookmark: _Hlk225413529]Los proponentes deben presentar en su propuesta, la cantidad total de kits de conversión a GNV de Inyección Secuencial, que pueden proveer (por items) además de los precios unitarios y totales, de acuerdo a la siguiente Tabla:

TABLA 2: CANTIDAD, ORIGEN Y PRECIOS DE LOS KITS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CILINDRADA
	POTENCIA
	PRECIO UNITARIO (BS)*
	
CANTIDAD*
	PRECIO TOTAL (Bs)*
	
ORIGEN* 

	1
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Baja - media
	Para motores hasta 180 HP
	
	
	
	

	2
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial 
	Media - alta
	Para motores hasta 240 HP
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk225413563](*) Los proponentes deben llenar la Tabla 2, de acuerdo a los items que pueden proveer, no es obligatorio llenar todos.
Nota: El proponente deberá proporcionar en la Oficina Central de la EEC-GNV, de forma separada toda la documentación técnica de los Kits s, como ser folletos, brochures, CD-ROM u otros, en idioma castellano o en otros idiomas con su respectiva traducción, dentro de los plazos propuestos.
5.10 EMBALAJE
[bookmark: _Hlk225413444]El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. Todos los kits de conversión a GNV de inyección secuencial entregados por el Proveedor, deberán estar empaquetados en paletas con tratamiento fitosanitario (en caso de paletas de madera) y envueltos con stretch film.
La caja contenedora del kit de conversión a GNV, deberá llevar una etiqueta con el número de serie del reductor, transcrita en formato numeral y en código QR y la identificación de la potencia (180 HP o 240 HP), visible en la parte lateral de la caja. Asimismo, la caja contenedora deberá soportar el apilamiento, humedad y tener adheridas en cada una de las dos caras más extensas una etiqueta de tamaño 15x10 cm. La etiqueta debe ser de color rojo para la potencia 180 HP y verde para la potencia 240 HP.
Cada paleta de embalaje deberá estar numerada y acompañada con el registro informático de los números de serie que contienen las mismas.
6. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
6.1 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS KITS
[bookmark: _Hlk225432502][bookmark: _Hlk225413599]Los Kits deberán ser entregados y descargados en los almacenes de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, la entrega en un plazo máximo de 25 días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.
6.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PARTICIPACIÓN
[bookmark: _Hlk225413820]Para la presente Expresión de Interés el proponente deberá presentar una Boleta de Garantía a Primer Requerimiento girada a nombre de: Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - Ministerio de Hidrocarburos y Energías, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; equivalente al 0,5% del monto total de su propuesta económica, con una validez de (75) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas.
6.4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta deberá tener una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario.
7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
7.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
[bookmark: _Hlk225413891]EXPERIENCIA GENERAL: Antigüedad mayor a 8 años en la comercialización de accesorios automotrices, que se verificará con su documento de constitución y el registro de su matrícula de comercio emitida por el SEPREC (vigente).
EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente deberá acreditar ventas en Bolivia de por lo menos 1.500 kits de conversión a GNV de inyección secuencial, respaldado por fotocopias simples de facturación.
7.2 SOLVENCIA FINANCIERA Y FISCAL
[bookmark: _Hlk225413954]El proponente deberá presentar una fotocopia simple de sus Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones fiscales, para establecer su solvencia económica y liquidez de la empresa. El índice de liquidez deberá ser mayor a 1, (emitido por la entidad competente).
7.3 GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA 
a) Seguros y transporte: 
Todos los costos de seguros y transporte de los Kits deberán ser cubiertos por el proveedor hasta la entrega en almacenes de la Entidad de acuerdo a lo señalado anteriormente.
b) Daños a los Kits: 
En el caso de ocurrir algún daño a los Kits antes de la entrega en almacenes de la Entidad, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.
c) Reposición de los Kits: 
Con respecto a los Kits con defectos de fabricación, el proveedor contratado deberá cubrir todos los costos para su reposición.
d) Otros costos: 
El proveedor contratado deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los Kits.
7.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El proveedor adjudicado deberá proporcionar en la oficina central de la EEC-GNV, de forma separada toda la documentación técnica (manual técnico) sobre las características de cada componente de los kits de conversión a GNV de inyección secuencial en formato físico y en formato digital en idioma castellano en la cantidad mínima de 100 ejemplares, dentro del plazo estipulado en el contrato.
8. [bookmark: _Hlk225285604]DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
[bookmark: _Hlk225414087]Adicionalmente, los proponentes de las expresiones de interés deberán presentar en sobre cerrado la siguiente documentación:
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés. 
b) Formulario de Identificación del Proponente.
c) Boleta de Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés en original equivalente al (0.5%) de la propuesta económica del interesado. con una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las Expresiones de interés; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. emitida a nombre de Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
d) Detalle de Experiencia Específica con sus respaldos respectivos en fotocopia simple. 
e) Resumen de Información Financiera. 
f) Fotocopia simple del Documento de Identidad del Propietario o Representante Legal.
g) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución. (si corresponde)
h) Fotocopia simple del Poder de Representante Legal inscrito en la matrícula de comercio emitida por el SEPREC, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. (cuando corresponda)
i) Fotocopia simple del Certificado de actualización de la matrícula de comercio emitida por el SEPREC (vigente).
j) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
k) Fotocopia simple del Registro de beneficiario SIGEP.
l) Fotocopia de los Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones fiscales para verificar la solvencia financiera de la empresa.
m) Fotocopia simple de la Certificación actualizada de no adeudo a la Seguridad Social de Largo Plazo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO) y al Sistema Integral de Pensiones (SIP) emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo AFP Futuro y AFP Previsión. enmarcado en el artículo 100 de la Ley N° 065.
n) Propuesta económica.
o) Propuesta técnica.
p) En caso de tener contratos con la entidad presentar documentos que respalden el cumplimiento de los mismos, además no deberá contar con procesos legales con la entidad u otros procesos por corrupción con el Estado Boliviano.






PARTE III

ANEXO 1
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario 1	Presentación de la Expresión de Interés.
Formulario 2a	Identificación del Interesado para Empresas.
Formulario 2b	Identificación del Interesado para Asociaciones Accidentales.
Formulario 2c	Identificación del Interesado para integrantes de la Asociación Accidental.
Formulario 3	Experiencia Específica   

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario 4		Oferta Económica.

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario 5		Especificaciones Técnicas.













FORMULARIO 1
PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

	 
LUGAR Y FECHA:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(El interesado debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el interesado)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO NUMERAL (Bs.)
	
	MONTO LITERAL
	
	PLAZO DE VALIDEZ
(en días calendario)
	

	
	ITEM 1: Kit de conversión a GNV de Inyección Secuencial/ Cilindrada Baja – media/ para motores hasta 180 HP
	
	
	
	
	
	
	

	
	ITEM 2: Kit de conversión a GNV de Inyección Secuencial/cilindrada Media – alta/ para motores hasta 240 HP
	
	
	
	
	
	
	

	



A nombre de (Nombre del interesado) a la cual represento, remito la presente expresión de interés, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el presente DBEI.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Expresiones de Interés.
c) Declaro, que como interesado, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de Expresiones de Interés
d) Declaro y garantizo haber examinado el Documento Base de Expresiones de Interés, así como los Formularios para la presentación de la Expresión de Interés, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de Expresiones de Interés. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada, en caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente Expresión de Interés y ejecutar la Garantía de Seriedad de Participación de Expresión de Interés, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.







(Firma del interesado)
 (Nombre completo del interesado)


















































FORMULARIO 2a
IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO
(Para Empresas)

	1.     DATOS GENERALES DEL INTERESADO

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del interesado o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Tipo de Interesado:        
	 
	Empresa Nacional
	 
	Empresa Extranjera
	 
	Otro: (Señalar)
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Matrícula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el interesado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del interesado no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el interesado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
 

	3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








FORMULARIO 2b
IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO
(Para Asociaciones Accidentales)


	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Asociados
	:
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Testimonio de contrato
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	 
 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	País
	:
	 
	
	Ciudad:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección Principal
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	
	Fax:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	 

	Nombre del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	
	Fecha de Expedición
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Poder del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección del Representante Legal
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	 
	
	
	Fax :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 
	
	
	 

	

	
Declaro en calidad de Representante Legal Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	:
	 
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	Correo Electrónico
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación




FORMULARIO 2c
IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL INTERESADO 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     . INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 




































FORMULARIO 3
DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	Nº
	AÑO
	NOMBRE DEL CLIENTE
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	DOCUMENTO QUE RESPALDA LA EXPERIENCIA 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	Este formulario debe incluir como respaldo las fotocopias simples de facturación.





 




(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)
(Firma del Interesado en caso de Personas Naturales)
 (Nombre completo)











FORMULARIO 4
OFERTA ECONÓMICA

	
DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
	PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL INTERESADO)

	Ítem
	Descripción del bien
	Marcas
	País de Origen
	Plazo de entrega
(en días calendario)
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario
(Bs)
	Precio 
Total
(Bs)

	1
	Kit de conversión a GNV de Inyección Secuencial/ cilindrada Baja – media/ para motores hasta 180 HP
	
	
	
	
	
	

	2
	Kit de conversión a GNV de Inyección Secuencial/cilindrada Media – alta/ para motores hasta 240 HP
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROPUESTA (Numeral)

	(Literal)









(Firma del Representante Legal del Interesado)
 (Nombre completo del Representante Legal)



FORMULARIO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Debe ser elaborado para cada ítem)

	Característica Solicitada (*)
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
Característica Propuesta (**)

	5. CONDICIONES TÉCNICAS Y FISICAS DE LOS KITS
5.1 REQUERIMIENTO DE KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCION SECUENCIAL
A continuación, se describen los componentes del Kit de conversión a GNV de inyección secuencial:
	KIT DE CONVERSION A GNV DE INYECCIÓN SECUENCIAL 

	a) Reductor de presión

	b) Manómetro Indicador de Presión

	c) Filtro de Gas

	d) Válvula de cilindro (autoventilada)

	e) Válvula de carga externa, con válvula de retención incluida

	f) Caño de alta presión

	g) Llave conmutadora

	h) Riel de inyectores

	i) Sensor MAP

	j) Sensor temperatura agua

	k) ECU

	l) Accesorios y cables de conexión 


Nota: Asimismo se debe incluir el componente adicional que es el interfaz, que permite la regulación del kit por parte del taller instalador. 

a. Reductor de Presión
El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características:
	REDUCTOR DE PRESIÓN

	Etapas de regulación
	Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente

	Sistema de calefacción
	Calefacción por agua caliente

	Tipo de combustible
	Gas Natural

	Presión de entrada
	200 bar

	Dispositivo de regulación
	Regulador manual de presión de salida

	Información del reductor
	Marca (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Modelo (opcional) (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	
	Distintivo institucional “MHE/EEC - GNV” (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor)

	
	Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor y/o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor)

	Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones
	Temperatura de trabajo -20 °C a 120 °C

	
	Electroválvula de gas de 12 VCC montado en el reductor, normalmente cerrada

	
	Filtro de purificación del gas 

	
	Dispositivo de alivio por sobre presión (PRV)

	
	Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior. 

	
	Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.



b. Manómetro Indicador de Presión
	MANOMETRO INDICADOR DE PRESION

	Tipo
	Óptico o Resistivo

	Dispositivo de seguridad y accesorios 
	Con sensor electrónico de indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.

	
	



c. Filtro de Gas
	FILTRO DE GAS

	Características 
	Capacidad de Filtración con Eficiencia del 90% o mayor para partículas desde 3 micras 




d. Válvula de Cilindro Autoventilada o no ventilada 
La válvula de cilindro deberá llevar Marca y Número de Serie y tendrá las siguientes características:
	VÁLVULA DE CILINDRO AUTOVENTILADA

	Válvula
	Con obturador manual 

	Tipo de combustible
	Gas natural

	Rosca
	Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.

	
	 Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.

	Dispositivo de seguridad
	 Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).

	
	Válvula de exceso de flujo incorporada.

	
	Sistema de autoventeo. (si corresponde)
Bolsa de venteo. (si corresponde)



e. Válvula de Carga Interna
La válvula de carga deberá llevar Marca y Número de Serie, cumpliendo las siguientes características:
	VÁLVULA DE CARGA INTERNA

	Válvula de carga interna
	Interna (de tres vías)

	Tipo de combustible
	Gas Natural.

	Presión de trabajo
	200 bar.

	



Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones
	Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.

	
	Con llave de apertura y cierre manual

	
	Pico de carga con orificio de 12,7 mm.

	
	Salida. Rosca hembra M 12x1 para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.

	
	Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.



f. Caño de Alta Presión
	CAÑO DE ALTA PRESION

	Material
	Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).

	Longitud del rollo del caño
	6 metros o superior 

	Diámetro del caño
	6 mm, diámetro exterior

	Presión de trabajo
	200 – 205 bar

	Tipo de combustible
	Gas natural



g. Llave Conmutadora
La llave conmutadora deberá llevar preferentemente inscrita con sticker, sellos u otros, la Marca, Modelo y Número de Serie, cumpliendo las siguientes características:
	LLAVE CONMUTADORA

	Indicador de carga y estado
	Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado)

	Accesorios
	Señal acústica de cambio o alertas.



h. Riel de Inyectores
	RIEL DE INYECTORES

	Cantidad de inyectores
	4 (cuatro) Inyectores 

	Cantidad de rieles
	Un riel con cuatro inyectores o dos rieles cada uno con dos inyectores

	Boquillas inyector
	4 (cuatro) Con diámetro interno mínimo e intercambiables de acuerdo a potencia requerida

	Boquillas colector – inyector
	4 (cuatro)

	Resistencia
	2 Ohm

	Cuerpo
	Aluminio o polímero

	Temperatura de trabajo
	-20 °C a 120 °C

	Tensión de Alimentación 
	12V – 16V



i. Sensor MAP
	  SENSOR MAP

	Características
	Puerto de conexión a prueba de agua

	Medición
	Presión de gas

	
	Temperatura de gas

	
	Presión de aspiración del motor



j. Sensor de Temperatura Agua
	  SENSOR DE TEMPERATURA AGUA

	Características
	Genérico



k. ECU
	ECU

	Características
	Última generación compatible con vehículos modelos 2015 en adelante.  

	
	

	Funciones
	Cortar la inyección de gasolina para 4 cilindros

	
	Emular la inyección de gasolina para 4 cilindros

	
	Pilotar la inyección del gas 4 inyectores

	
	Entrada al puerto de Diagnostico para calibración del sistema

	
	Salida de conector al switch conmutador 

	
	Toma de Señal de RPM

	
	Registrar la Temperatura de refrigerante

	
	Registrar la Temperatura de GAS

	
	Registrar la presión de salida del reductor de gas

	
	Registrar la presión de succión de motor 

	
	Diagnosticar y contabilizar funcionamiento del sistema GNV

	
	Integración con el sistema de gasolina

	
	Otras funciones que mejoren el diagnóstico y rendimiento del sistema a GNV.

	Interface
	USB 2.0 



l. Accesorios de Conexión y Ajuste
Los accesorios deberán cumplir las siguientes características:
	 ACCESORIOS DE CONEXION Y AJUSTES

	Mangueras ignífugas de baja presión.
	Longitud: 1 metro como mínimo (Reductor-Riel).

	
	Longitud: 1 metro como mínimo (Riel-picos-toberas).

	
	Longitud: 1 metro como mínimo (MAP)

	Manguera de agua para calefacción del reductor
	Longitud: 2 metros como mínimo.

	Sistema de ventilación por válvula de cilindro
	Incluye:

	
	Manual de instalación

	
	2 tubos de plástico ignifugo para venteo.

	
	 2 boquillas de venteo.

	
	4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.

	
	Bolsa de venteo. (Si corresponde)

	






Accesorios
	 4 abrazaderas de tornillo para las mangueras de agua para calefacción del reductor. 

	
	14 abrazaderas de tornillo para la manguera ignífuga de baja presión de acuerdo a diámetros establecidos.

	
	 2 conectores T de agua.  Material: plástico que soporta alta temperatura.

	
	 4 abrazaderas de tornillo para sujetar la T de agua.

	
	 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.

	
	8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.

	
	4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.

	
	4 niples cincados por cada caño de alta presión.

	
	6 precintos de plástico.

	
	 Cableado para los accesorios electrónicos (ECU, conmutador, sensores, electroválvulas)

	
	Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.

	
	Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.

	
Otros
	Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo (detallar accesorios adicionales a ser provistos) 

	
	Manual de mantenimiento y uso del sistema a GNV.



5.7 INTERFACE
El proveedor deberá dotar un cable interface USB cada 10 kits adjudicados, el cable interfaz tendrá las siguientes características:

	Longitud
	3 metros o mas

	Compatibilidad 
	Con Windows 11, 10, 8 y 7 



5.8 ACCESO A PAGINA WEB
Las marcas ofertadas por el proponente deben tener registrado el dominio de su página web a nombre de la misma, garantizando la veracidad y autenticidad de su sitio web además de garantizar el acceso para contar con:
· Links de descarga y actualizaciones del software de configuración de la ECU.
· Links de soporte técnico del producto (manuales de instalación, manuales de mantenimiento, medidas de seguridad e instrucciones de uso de los equipos).
5.9 SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO
El software de configuración de la ECU debe ser propiedad de la empresa fabricante, lo cual será verificable mediante acceso a su página web, asimismo debe cumplir con lo siguiente:
· Será dotado de manera gratuita.
· Sera compatible con sistemas Windows 11,10, 8 y 7.
· Tener Mínimamente las opciones de: configuración, diagnóstico, regulación/calibración, visualización de gráficos e instalación de nuevas configuraciones.
· Tiene que estar en idioma castellano/español.
· Las actualizaciones y mantenimiento del software serán gratuitas.
· Estar disponible en la página web del proveedor de manera permanente con todas las actualizaciones y modificaciones que se efectúen para mejorar y/o corregir el funcionamiento del sistema a GNV.
Asimismo, el proponente deberá garantizar el soporte técnico relacionado a lo mencionado anteriormente por al menos 3 años.  
5.10 JUEGO DE BOQUILLAS INYECTORAS ADICIONALES
El proveedor adjudicado debe entregar:
· 3 juegos de boquillas inyectoras (de 4 unidades) calibradas en tres distintas medidas (ø), por cada 10kits adjudicados de acuerdo al rango de potencia solicitado, adicionales a la requeridas.
5.11 NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS
El kit de conversión a GNV de inyección Natural deben cumplir con las normas de estándar internacional ISO 15500 o ECE R 110, adicionalmente precautelando las mejores prácticas de fabricación se tomará en cuenta la IATF 16949, ANSI NGV 3.1, las cuales será verificable con el certificado de inspección emitido por IBMETRO.
Respaldar con fotocopia simple:
Certificaciones de las normas de estándar internacional ISO 15500 o ECE R 110 y IATF 16949, ANSI NGV 3.1.
5.7 CAPACITACIÓN
El proveedor, debe presentar un plan de capacitación técnica para la asistencia de 90 personas por Regional con una duración de 16 horas lectivas por capacitación, sin costo adicional según el siguiente detalle: 
c) Expositor calificado y certificado en el diseño, fabricación e instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial acreditado por el proveedor (Presentar Hoja de Vida)
d) El temario presentado debe estar desarrollado de acuerdo a los siguientes puntos: 
· Introducción al funcionamiento de motores a gasolina.
· Instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial y procesos de fabricación
· Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de GNV con kits de conversión a GNV de inyección secuencial.
h) La capacitación deberá realizarse en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre.
i) Como parte de la capacitación el proveedor debe entregar material didáctico de acuerdo al objeto de estudio en las capacitaciones, en formato físico (texto, fotocopias) y en formato digital (memoria USB).
j) La capacitación deberá ser teórica-práctica en los procedimientos de instalación de los equipos.
k) El expositor debe emitir certificados de aprobación del curso.
l) El proveedor deberá brindar y coordinar con la EEC-GNV los ambientes y logística necesaria para la capacitación (sillas, material de apoyo, taller donde se realizarán los cursos prácticos).
La EEC-GNV definirá los participantes para la capacitación en cada regional. El plan de capacitación deberá ser ejecutado dentro del plazo del contrato en coordinación con la EEC-GNV.
Los días y horarios de las capacitaciones serán definidos por la EEC-GNV.
5.8 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
El proveedor deberá entregar los siguientes documentos en un original y una copia:
f. Listado en medio magnético de los números de serie de cada uno de los Kits de conversión a GNV de inyección secuencial, el número de factura, numero de paleta, número de serie del reductor, potencia (HP).
g. Certificado de origen de los Kits.
h. Certificado de calidad y garantía de fábrica.
i. Fotocopia simple del certificado de aprobación emitido por un ente acreditado de los prototipos bajo la norma ISO 15500 o ECE R 110 y IATF 16949.
j. Original o copia legalizada de los certificados de inspección emitidos por IBMETRO vigentes.
NOTA. – La EEC-GNV podrá solicitar a IBMETRO información para corroborar la información contenida en los certificados de inspección emitidos por IBMETRO.
5.8.1 GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO
Los Kits requeridos deberán contar con certificación u otro documento equivalente emitido por el fabricante que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto.
En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de inyección secuencial, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit, señalado en el contrato.
La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 30 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado.
En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de inyección secuencia, emitidas por la Entidad, el Proponente no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas.
5.9 CARACTERISTICAS DE KITS DE CONVERSION A GNV DE INYECCION SECUENCIAL REQUERIDOS 
Las características de los kits de conversión a GNV de Inyección Secuencial requeridos por la EEC-GNV se expone en la siguiente Tabla:
CARACTERISTICAS DE LOS KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCIÓN SECUENCIAL 
POR POTENCIA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CILINDRADA
	POTENCIA

	1
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Baja - media
	Para motores hasta 180 HP

	2
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Media - alta
	Para motores hasta 240 HP


5.9.1 CANTIDAD, ORIGEN Y PRECIOS DE LOS KITS
Los proponentes deben presentar en su propuesta, la cantidad total de kits de conversión a GNV de Inyección Secuencial, que pueden proveer (por items) además de los precios unitarios y totales, de acuerdo a la siguiente Tabla:
TABLA 2: CANTIDAD, ORIGEN Y PRECIOS DE LOS KITS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CILINDRADA
	POTENCIA
	PRECIO UNITARIO (BS)*
	
CANTIDAD*
	PRECIO TOTAL (Bs)*
	
ORIGEN* 

	1
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial
	Baja - media
	Para motores hasta 180 HP
	
	
	
	

	2
	Kit de conversión a GNV de inyección secuencial 
	Media - alta
	Para motores hasta 240 HP
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


(*) Los proponentes deben llenar la Tabla 2, de acuerdo a los items que pueden proveer, no es obligatorio llenar todos.
Nota: El proponente deberá proporcionar en la Oficina Central de la EEC-GNV, de forma separada toda la documentación técnica de los Kits s, como ser folletos, brochures, CD-ROM u otros, en idioma castellano o en otros idiomas con su respectiva traducción, dentro de los plazos propuestos.
5.10 EMBALAJE
El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. Todos los kits de conversión a GNV de inyección secuencial entregados por el Proveedor, deberán estar empaquetados en paletas con tratamiento fitosanitario (en caso de paletas de madera) y envueltos con stretch film.
La caja contenedora del kit de conversión a GNV, deberá llevar una etiqueta con el número de serie del reductor, transcrita en formato numeral y en código QR y la identificación de la potencia (180 HP o 240 HP), visible en la parte lateral de la caja. Asimismo, la caja contenedora deberá soportar el apilamiento, humedad y tener adheridas en cada una de las dos caras más extensas una etiqueta de tamaño 15x10 cm. La etiqueta debe ser de color rojo para la potencia 180 HP y verde para la potencia 240 HP.
Cada paleta de embalaje deberá estar numerada y acompañada con el registro informático de los números de serie que contienen las mismas.
11. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
6.1 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS KITS
Los Kits deberán ser entregados y descargados en los almacenes de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, la entrega en un plazo máximo de 25 días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.
6.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PARTICIPACIÓN
Para la presente Expresión de Interés el proponente deberá presentar una Boleta de Garantía a Primer Requerimiento girada a nombre de: Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - Ministerio de Hidrocarburos y Energías, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; equivalente al 0,5% del monto total de su propuesta económica, con una validez de (75) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas.
6.4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta deberá tener una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario.
12. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
7.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA GENERAL: Antigüedad mayor a 8 años en la comercialización de accesorios automotrices, que se verificará con su documento de constitución y el registro de su matrícula de comercio emitida por el SEPREC (vigente).
EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente deberá acreditar ventas en Bolivia de por lo menos 1.500 kits de conversión a GNV de inyección secuencial, respaldado por fotocopias simples de facturación.
7.2 SOLVENCIA FINANCIERA Y FISCAL
El proponente deberá presentar una fotocopia simple de sus Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones fiscales, para establecer su solvencia económica y liquidez de la empresa. El índice de liquidez deberá ser mayor a 1, (emitido por la entidad competente).
7.5 GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA 
m. Seguros y transporte: 
Todos los costos de seguros y transporte de los Kits deberán ser cubiertos por el proveedor hasta la entrega en almacenes de la Entidad de acuerdo a lo señalado anteriormente.
n. Daños a los Kits: 
En el caso de ocurrir algún daño a los Kits antes de la entrega en almacenes de la Entidad, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.
o. Reposición de los Kits: 
Con respecto a los Kits con defectos de fabricación, el proveedor contratado deberá cubrir todos los costos para su reposición.
p. Otros costos: 
El proveedor contratado deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los Kits.
7.6 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El proveedor adjudicado deberá proporcionar en la oficina central de la EEC-GNV, de forma separada toda la documentación técnica (manual técnico) sobre las características de cada componente de los kits de conversión a GNV de inyección secuencial en formato físico y en formato digital en idioma castellano en la cantidad mínima de 100 ejemplares, dentro del plazo estipulado en el contrato.
13. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
Adicionalmente, los proponentes de las expresiones de interés deberán presentar en sobre cerrado la siguiente documentación:
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés. 
b) Formulario de Identificación del Proponente.
c) Boleta de Garantía de Seriedad de Participación de Expresiones de Interés en original equivalente al (0.5%) de la propuesta económica del interesado. con una validez mínima de setenta y cinco (75) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las Expresiones de interés; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. emitida a nombre de Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
d) Detalle de Experiencia Específica con sus respaldos respectivos en fotocopia simple. 
e) Resumen de Información Financiera. 
f) Fotocopia simple del Documento de Identidad del Propietario o Representante Legal.
g) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución. (si corresponde)
h) Fotocopia simple del Poder de Representante Legal inscrito en la matrícula de comercio emitida por el SEPREC, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. (cuando corresponda).
i) Fotocopia simple del Certificado de actualización de la matrícula de comercio emitida por el SEPREC (vigente).
j) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
k) Fotocopia simple del Registro de beneficiario SIGEP.
l) Fotocopia de los Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones fiscales para verificar la solvencia financiera de la empresa.
m) Fotocopia simple de la Certificación actualizada de no adeudo a la Seguridad Social de Largo Plazo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO) y al Sistema Integral de Pensiones (SIP) emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo AFP Futuro y AFP Previsión. enmarcado en el artículo 100 de la Ley N° 065.
n) Propuesta económica.
o) Propuesta técnica.
p) En caso de haber suscritos contratos con la Entidad, presentar certificado del cumplimiento de los mismos, de igual manera presentar certificación que acredite que no tiene procesos judiciales de ninguna naturaleza pendientes con la EEC-GNV.
	


Nota 1: Presentar los documentos en el mismo orden requerido en el presente DBEI.
Nota 2: Presentar la oferta económica en el formulario 4 y la propuesta técnica en el formulario 5.

(**) El interesado podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

ANEXO 2
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
EXPRESIONES DE INTERÉS

FORMULARIO A
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto de la Expresión de Interés
	:
	
	
	

	Nombre del Interesado 
	:
	
	
	

	Propuesta Económica
	:
	
	
	

	Número de Páginas de la Propuesta
	:
	
	
	

	REQUISITOS EVALUADOS 
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVO
	

	1. FORMULARIO 1. Presentación de Expresiones de Interés.
	
	
	
	
	

	2. FORMULARIO 2a o Formulario 2b. Identificación del Interesado, según corresponda.
	
	
	
	
	

	3. Formulario 2c. Identificación del Interesado para integrantes de la asociación accidental (si corresponde).
	
	
	
	
	

	4. Formulario 3. Experiencia Específica
	
	
	
	
	

	5. Garantía de Seriedad de Participación.
	
	
	
	
	

	6. Detalle de Experiencia Específica con sus respaldos respectivos en fotocopia simple 
	
	
	
	
	

	7. Fotocopia simple del Documento de Identidad del Propietario o Representante Legal.
	
	
	
	
	

	8. Fotocopia simple del Testimonio de Constitución (si corresponde).
	
	
	
	
	

	9. Fotocopia simple del Poder de Representante Legal inscrito en el SEPREC con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	10. Fotocopia simple del Certificado de actualización de la Matrícula de Comercio (vigente). 
	
	
	
	
	

	11. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT)
	
	
	
	
	

	12. Fotocopia simple del Registro de beneficiario SIGEP.
	
	
	
	
	

	13. Fotocopia de los Estados Financieros auditados de las dos últimas gestiones para verificar la solvencia financiera de la empresa
	
	
	
	
	

	14. Certificado vigente de No Adeudo de la Gestora Publica de la Seguridad Social de largo Plazo
	
	
	
	
	

	OFERTA ECONÓMICA (ÍTEM x)
	

	FORMULARIO 4. Oferta Económica.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA (ÍTEM x)
	

	FORMULARIO 5. Especificaciones Técnicas.
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FORMULARIO B
VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  


	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL INTERESADO
	CANTIDAD
	VALOR LEÍDO PRECIO UNITARIO
	VALOR TOTAL LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA

	
	
	
	
	pp
	MAPRA (*)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA)



FORMULARIO C
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formulario 5
(Llenado por la Entidad)
	PROPONENTES 

	
	INTERESADO A
	INTERESADO B
	INTERESADO C
	INTERESADO  N

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Categoría 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Categoría 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Categoría 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
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